[ 317.624493] altera\_dma: loading out-of-tree module taints kernel.

[ 317.625486] Altera DMA: altera\_dma\_init(), Aug 14 2019 10:45:01

[ 317.625831] Altera DMA 0005:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)

[ 317.625867] Altera DMA 0005:01:00.0: pci\_enable\_device() successful

[ 317.626173] Altera DMA 0005:01:00.0: pci\_enable\_msi() successful

[ 317.626206] Altera DMA 0005:01:00.0: using a 64-bit irq mask

[ 317.626213] Altera DMA 0005:01:00.0: irq pin: 1

[ 317.626219] Altera DMA 0005:01:00.0: irq line: 0

[ 317.626225] Altera DMA 0005:01:00.0: irq: 819

[ 317.626231] Altera DMA 0005:01:00.0: request irq: 0

[ 317.626240] Altera DMA 0005:01:00.0: BAR[0] 0x1c20000000-0x1c200001ff flags 0x0014220c, length 512

[ 317.626258] Altera DMA 0005:01:00.0: BAR[1] 0x00000000-0x00000000 flags 0x00000000, length 0

[ 317.626272] Altera DMA 0005:01:00.0: BAR[2] 0x1c00000000-0x1c1fffffff flags 0x0014220c, length 536870912

[ 317.626286] Altera DMA 0005:01:00.0: BAR[3] 0x00000000-0x00000000 flags 0x00000000, length 0

[ 317.626295] Altera DMA 0005:01:00.0: BAR[4] 0x00000000-0x00000000 flags 0x00000000, length 0

[ 317.626303] Altera DMA 0005:01:00.0: BAR[5] 0x00000000-0x00000000 flags 0x00000000, length 0

[ 317.627586] Altera DMA 0005:01:00.0: BAR[0] mapped to 0xffffff800dbfc000, length 512

[ 317.627766] Altera DMA 0005:01:00.0: BAR[2] mapped to 0xffffff8060000000, length 536870912